보도자료	(사)한국소비생활연구원 Korea Consumer Affairs Institute
2014년 1월 일( ) 소비자정책기획실 T) 325-3300 F) 325-3389	부 서	소비자정책기획실
	실 장	이 혜 영 실 장 (☎ 02-325-3300)
	담 당	임 은 정 연구원 (☎ 02-325-3300)
	이 자료는 1월 일( ) 조간(인터넷·방송은 전일 오후 12시) 부터 사용하시기 바랍니다.

중형 화물용 캐리어 15종 품질 비교 테스트 결과

■ 주 5일제 근무의 확산 및 노동중심에서 여가중심의 가치사회로 소비자 라이프스타일이 변화됨에 따라, 레져 및 여행 관련 상품시장은 지속적으로 증가하고 있다. 휴가 기간에만 집중적으로 판매되던 여행용품의 수요는 계절을 가리지 않고 늘어나고 있으며, 특히 해외여행이 대중화됨에 따라 한 번에 많은 짐을 옮길 수 있는 여행용 캐리어가 많이 팔리고 있다.

■ 하지만 이처럼 소비자 수요가 증가하고, 관심이 높아짐에 따라 제품의 품질에 대한 소비자 불만 및 문제는 끊이지 않고 있는 실정이다. 실제로 1372 소비자상담센터에서 접수된 여행용 캐리어 관련 주된 불만은 주로 품질과 관련되어 있으며, (사)한국소비생활연구원에서 운영하고 있는 의류장신구분쟁조정실에도 제품의 파손 및 고장, 방수문제 등의 문제가 꾸준히 제기되고 있다.

■ 이에 (사)한국소비생활연구원(sobo112.or.kr)은 소비자인식 및 소비실태 조사결과를 토대로 하여, 6개의 TV홈쇼핑 싸이트에서 판매되는 15개의 여행용 캐리어를 대상으로 품질을 비교·평가하였다. 품질비교 대상 제품은 <표 1>과 같다.

* 설문조사 결과 응답자(300명)의 32.2%가 홈쇼핑에서 여행용캐리어를 구입한 경험이 있다고 응답하였다.

<표 1> 시험대상 제품

구분		제조원 (수입자명)	상품명	제조국	기타 구성품	크기	판매 가격 (원) 2013년 10월 16일 사이트 판매가격을 기준으로 함.
하드케이스	GS SHOP	SAMSONITE	SPOT-LITE III SPINNER68	중국	기내용캐리어(20인치), 보스턴백, 항공커버, 항공벨트	47*68*28	209,000
	GS SHOP	CUBE	CUBE STAY 6001#	중국	-	49*67*18	62,730
	CJ MALL	씨엔케이 엔터프라이즈 (타임워커)	TRAVOSS	중국	기내용캐리어(20인치)	45*27.5*71	109,000
	CJ MALL	LUCKY FACTORY	로보티카 여행용가방 (LUCKY STAR)	중국	-	47*30*66	69,000
	H MALL	이지콜렉션	LVA 3026 CALPACK	중국	-	46.5*30*72.5	81,000
	H MALL	캠브리지가방	더블휠 PCABS TSA 여행가방	중국	-	41*66*26	105,000
	롯데 I MALL	SAMSONITE	OVAL SPINNER 66/24 EXP	중국	-	48*66*30	288,000
	NS MALL	MANDARINA DUCK (주)나자인	MANDARINA DUCK LOCO DOCK	중국	-	43*66*25	298,000
	홈앤쇼핑	스위스몰	트래블하우스 THBS100640	중국	-	43*66*25	298,000
소프트케이스	GS SHOP	(주)케이씨패션	MCI-21100 3종 BK (미치코런던 코시노)	중국 (OEM)	기내용캐리어(20인치), 보스톤백	38*62*20	106,610
	CJ MALL	SAMSONITE	AT ACTIVE-LITE (AMERICAN TOURISTER)	중국	기내용캐리어(20인치), 보스톤백, 항공커버	43*68*31	189,000
	H MALL	SAMSONTE	PRIMMA SPINNER 67/24	중국	-	44*30*67	305,100
	롯데 I MALL	(주)리노스	KIPLING VEGAS N	중국	방수커버	48*32*67.5	343,000
	NS MALL	N.S. (주)풍국사업	콜롬버스 소프트 여행가방 피에르가르뎅	중국		42*61*31	179,000
	홈앤쇼핑	델시코리아	델시	중국	-	37.5*60*37	72,000

□ 본 조사에서는 여행용 캐리어 사용에 있어 핵심성능인 내구성을 중심으로 비교·평가하였다.

○ 내구성 평가는 크게 부착강도, 주행충격시험, 잠금장치 작동시험, 낙하강도, 도금내식성, 지퍼내구성, 빗물누수여부 등을 확인하였다.

□ 이와 더불어 제품의 사용 적합성의 여부를 알아보기 위해, 내분비계 장애물질 등의 유해물질의 포함여부를 확인하였다. 또한, 제품의 표시사항 및 제품의 외관을 확인하였다.

○ 유해물질 분석에는 이조염료, PAHs, 프탈레이트계 가소제를 확인하였다. 각각에 대한 설명은 다음과 같다.

<표 2> 유해물질 시험항목 및 설명

유해물질 시험항목	설명
아조염료	폴리에스터 종류 섬유의 염료물질로, 아조염료가 분해되었을때 발암성 아릴아민이 만들어질 수 있음
PAHs (Polynuclear Aromatic Hydrocarbons)	다환방향족 탄화수소라 하여, 발암 및 돌연변이 특성, 생식독성이 있는 유기화합물
프탈레이트계가소제	플라스틱의 유연성을 증가시키기 위해 첨가되는 유기화합물로, 인체내부에서 내분비계 장애를 일으키는 환경호르몬 추정물질이며, 발암물질로 의심됨

<표 3> 시험·평가항목 및 방법

시험·평가 항목		시험·평가 방법
⓵ 부착강도		KS G 3121 4.4.3	손잡이의 이탈 및 형태변형 평가
⓶ 주행충격시험		KS G 3121 4.4.4	주행 시의 파손, 절손, 이탈 등을 확인
⓷ 작동시험		KS G 3121 4.4.1	잠금장치 작동여부 확인
⓸ 낙하강도		GS G 3121 4.4.5	제품 낙하시의 변형, 파손 확인
⓹ 도금내식성		SK G 3121 4.4.6	철 소재의 부식, 녹슴여부 확인
⓺ 지퍼내구도		KS G 3102 7.9	제품의 지퍼 작동 이상여부 확인
⑦ 빗물누수시험		5분간 살수장치를 통한 물의 분무로 누수여부 확인	분무하여, 제품의 누수(물 침투) 확인
⑧ 라벨 표시사항		육안으로 확인	제품의 사항을 표시 부착하였는지 확인
⑨ 유해물질	아조염료	KS K 0734:2007	이조염료의 검출여부 확인
	PAHs	ZEK 01.4-08 GS MARK	검출여부확인 및 안전성 확인
	프탈레이트계 가소제	KS M 1991:2011	검출여부확인 및 안전성 확인
⑩ 기타 외관 및 마무리		육안으로 확인	봉제불량 등 불량 확인

여행용캐리어 부분별 시험 분석 항목
-사용자의 신체와 직접 맞닿는 손잡이(이동용,몸통용)에 대해 유해물질(PAHs,프탈레이트계가소제) 시험분석 시행 -주행 중 바퀴충격시험 및 기타 부소재(장식,기타금속부분)의 도금내식성 등 시험분석 시행	-잠금장치 작동시험 및 외관검사를 통한 TSA 마크 확인 -지퍼내구도 검사	-내부 지퍼 내구도 검사 -사용자의 소지품과 직접 맞닿아 유해물질을 옮길 수 있는 제품 내부의 천 부분의 아조염료 함유 검사 시행

- 제품별 가격차 최대 5배, 캐리어의 주요 성능은 크게 차이나지 않아

- 전 제품, 누수현상 발생, 방수에 취약해

□ 캐리어의 주요성능이라 할 수 있는 잠금장치 작동, 손잡이(이동용, 몸통용) 부착강도, 주행충격시험, 낙하강도, 도금의 내식성, 지퍼 내구성 등의 항목을 각각 살펴본 결과, 15개 제품 모두 이상이 없는 것으로 나타났다.

□ 반면 빗물의 누수(방수도)를 시험한 결과, 전 제품에서 누수현상이 발견되었다. 이를  세부적으로 분석한 결과, 제품의 누수는 아래의 <그림 1>과 같이 주로 이동형 손잡이(넣고 빼는 부분)을 통해 이루어지는 것으로 나타났다.

<그림 1>		<방수도 결과> 여행용 캐리어의 물 침투는 대체로 이동용 손잡이의 통로 부분을 통해 이루어지는 것으로 나타남.

일부 제품, 제품의 봉제 및 부속품 상태 불량해

□ 쿤토이(CUBE), 로보티카(LUCKY STAR), 콜롬버스 소프트 여행가방 피에르가르뎅(N.S), 델시(델시코리아), 트래블하우스(스위스몰) 등의 5개 제품은 불량 문제가 발생하였다.

○ 큐브 쿤토이(CUBE)의 경우, 지퍼를 모두 잠궜을 때에도 가운데 부분이 벌어지는 등의 지퍼불량 문제가 있었다.

○ 로보티카 여행용가방(LUCKY FACTORY)운 부자재 부분의 금속 테두리 부분의 녹이 발생하였으며, 이 외에도 메쉬부분의 마무리 불량, 실밥 미제거 등이 발견되었다.

○ 콜롬버스 소프트여행가방_피에르가르뎅(N.S, (주)풍국산업)의 경우, 제품의 코팅불량으로 제품상의 무늬 일부가 번져 보이는 문제가 있었다. 이 외에도 군데군데에서 실밥이 미제거되어 있었다.

○ 델시(델시코리아)는 마무리불량, 실밥 미제거 등의 문제가 발견되었으며, 이 외에도 봉제불량 등의 문제가 발견되었다.

○ 트레블하우스(스위스몰)은 아래 위 케이스의 색상차이가 발생하였으며, 봉제불량과 부자재 스크레치 및 뜯어짐, 고무 바인딩 찢어짐 등의 문제를 확인 할 수 있었다.

몸통용 손잡이 부분, 다량의 유해물질 검출돼 주의 필요

□ 몸통용 손잡이 부분에 대해 PAHs 함유에 대해 시험 분석한 결과, 일부제품에서 PAHs 물질이 검출되었으나, 비교적 안전한 수준인 것으로 나타났다. 반면, 로보티카여행용 가방(LUCKY STAR)는 사용에 부적합할 정도로 유해한 것으로 조사되었다.

○ KIPLING VEGAS N(리노스)의 경우, Pyrene이 0.34mg/kg으로 검출되었으나, 이는 독일 기준(Category 2)*으로 보았을 때 안전에 적합한 것이었다. 또한 MCI-21100 미치코런던 코시노(케이씨패션), 큐브쿤토이(CUBE), 로보티카여행용가방(LUCKY STAR), 캠브리지 더블휠 PCABS TSA여행가방(캠브리지), 콜롬버스 소프트 여행가방 피에르가르뎅(풍국산업)도 인체에 무해한 수준인 것으로 나타났다.

○ 한편, 로보티카여행용가방(LUCKY STAR)의 경우, 총 14개의 PAHs 물질이 검출되었으며 이의 합이 총 1221.57mg/kg으로 사용자의 안전에 매우 부적합한 것으로 나타나 시정이 필요했다.

더욱이 돌연변이 및 암을 유발하는 대표적인 내분비계장애물질로 알려진 벤조피렌이 7.45mg/kg으로 나타나 본 제품에 대한 품질 개선이 요구되었다.

* 독일안전 규제기준 :

.

	Category1	Category2	Category3
규제대상	음식물에 직접 접촉하는 물질, 입안에 넣을 수 있는 물질 등 36개월 미만의 유아용 물품	피부에 30초 이상 닿을 수 있는 물질로, 36개월 이상의 사용자용 물품	피부에 30초 이하 닿는 물질이거나, 피부에 닿을 우려가 없는 물질
벤조피렌 BENZO(a) PYRENE	검출되지 않아야함	1mg/kg	20mg/kg
PAHs 16종 총량(합)	검출되지 않아야함	10mg/kg	200mg/kg

□ 총 6개의 제품이 프탈레이트계 가소제에 해당하는 물질이 검출되었다.

○ MCI-21100 미치코런던 코시노(케이씨패션), 로보티카여행용가방(LUCKY STAR), 콜롬버스 소프트 여행가방 피에르가르뎅(풍국산업)의 경우 생식독성물질인 DEHP가 각각 14.455%, 4.222%, 6.757%로 나타나 이에 대한 개선이 요구되었다.

○ 이 외에도 MANDARINA DUCK LOGODUCK(MANDARINA DUCK)의 경우 내분비계장애물질인 DINP가 16.980% 검출되었다.

조사대상 제품, 소비자에게 필요한 정보가 제대로 표시되지 않아

□ 콜롬버스 소프트 여행가방 피에르가르뎅(풍국산업)를 제외한 14개의 여행용 캐리어가 소비자에게 의무적으로 제공해야 하는 표시정보가 미흡한 것으로 조사되었다.

○ 소비자에게 의무적으로 제공해야 하는 표시정보에는 소재종류, 치수, 최대허용하중, 제조년월일, 제조자 및 취급주의표시 등이 있다. 1개 제품을 제외한 14개 제품의 표시정보 일부가 누락되어 있는 등 정보제공이 제대로 이루어지지 않고 있었다.

○ 또한 제품의 치수(가로*세로*높이)의 경우에도, 치수를 측정하는 기준 및 순서, 단위 등이 서로 상이하여 소비자 혼란을 야기할 여지가 있어 이 부분에 대한 개선이 필요했다.

■ 여가 중심의 사회로 소비패러다임이 변화함에 따라, 자연스레 여가 관련 용품의 수요가 증대되고 있는 실정이다. 그 중에 하나가 바로 ‘여행용 캐리어’이다. 이러한 점에 착안하여 진행된 본 조사 결과, 표시정보 및 사용 안전성 등의 부분에서 문제가 제기되었다.

■ 소비자의 정보제공권 확보를 위해, 기본적인 표시정보 의무화 및 지속적인 사후관리 등의 관리감독이 요구된다.

■ 더불어, 기술표준원에서는 유해물질이 검출된 제품에 대한 지속적인 관리감독을 해야 할 것이며, EU 등의 선진국에 비해 유해물질에 대한 규제수준이 낮은 현 제도에 대한 개선이 그 무엇보다도 필요할 것이다.

여행용캐리어 구매 가이드

캐리어 바퀴 2개? 4개?

○ 바퀴 2개가 달린 여행용 캐리어는 울퉁불퉁한 길에서 안정적으로 끌고 갈 수 있지만, 가방이 크고 무게가 무겁다면 다소 이동이 불편하다는 단점이 있다.

○ 4륜 캐리어는 제품이 서 있는 상태에서도 가볍게 밀면서 이동할 수 있기에, 제품이 크고 무겁다면 360도 회전이 가능한 바퀴가 달린 4륜 캐리어를 선택하는 것을 추천한다.

소프트케이스? 하드케이스?

○ 소프트케이스의 경우 형태변형이 가능하기에 같은 사이즈의 하드케이스보다 수납공간이 더 많다. 하지만 외부충격에 의한 파손에 대한 내구성 및 방수정도는 다소 취약하다.

○ 하드케이스의 경우 외부충격에 의한 파손에 강하며, 눈비에도 내용물이 쉽게 젖지 않고 잘 보존된다. 반면, 지나친 충격을 가하면 제품이 깨지거나 금이 가는 경우가 발생하기도 한다.

하드케이스라면, PC(폴리카보네이트) 제품을 선택해야

○ 하드케이스 구매 시 깨지기 쉬운 ABS 소재의 제품보다, PC(폴리카보네이트)가 섞인 제품을 선택하는 것이 낫다. 즉, 100% ABS제품보다, 폴리카보네이트+ABS, 혹은 폴리카보네이트 100% 제품 구입을 추천한다.

안정감, 손잡이 높이, 수납공간 확인해야

○ 제품을 바로 세운 상태로 각도 및 안정감, 흔들림 등을 확인해야 한다.

○ 이동용 손잡이의 경우, 원하는 만큼 길이 조절이 가능한지, 손잡이의 고정정도가 튼튼한지, 최대치가 본인 키에 적합한지 등등을 고려할 것을 추천한다.

○ 여행 시 각종 기념품 구입 등으로 인해 집이 늘어날 가능성이 있기에 뚜껑의 높이 높거나, 옆트임으로 공간을 확장할 수 있는 제품을 선택해야 한다.

잠금장치에 있는 ‘TSA 마크’를 꼭 확인 하고 구입해야

○ 미국 및 캐나다의 입국심사가 까다로워짐에 따라 공항측에서 캐리어를 열어 직접 내용물을 확인하는 경우도 발생한다. TSA(Transportation Security Administration)마크가 있는 제품의 경우, 공항에 마련된 마스터키를 통해 제품의 손상 없이 내용물의 확인이 가능하지만, 그렇지 않을 경우 강제개봉으로 인한 제품 파손의 가능성이 매우 높다.

붙임. 시험조사 결과

시 험 항 목 (외관 및 성능)			샘소 나이트	(주)케이씨 패션	큐브	샘소 나이트	씨엔케이 엔터 프라이즈	럭키 팩토리	이지 콜렉션	캠브리지 가방	샘소 나이트	(주)리노스	샘소 나이트	만다리나덕 (주)나자인	N.S. (주)풍국사업	델시 코리아	스위스몰
			SPOT-LITE III SPINNER68	MCI -21100 3종BK (미치코 런던)	CUBE 쿤토이	ATACTIVE -LITE (AME RICAN TOUR ISTER)	TRAVOSS	로보티카 여행용 가방	LVA 3026 CALPACK	더블휠P CABSTSA 여행가방	PRIMMA SPINNER 67/24	KIPLING VEGAS N	OVAL SPINNER 66/24 EXP	MANDARI NADUCK LOCO DOCK	콜롬버스 소프트 여행가방 피에르 가르뎅	델시	트래블 하우스 THBS 100640
외관	봉제, 부속품, 완제품 형태	제품	이상 없음	이상 없음	불량	이상 없음	이상 없음	불량	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	불량	불량	불량
	사이즈(가로X세로X높이) (최대높이)[단위:cm]		41.0x 27.0x 58.0 (58/66/68)	38.5x 25.5x 62.5 (63/65/67)	46.0x 22.0x 59.5 (60/61/65)	44.0x 29.0x 59.5 (60/66/70)	42.0x 26.0x 60.0 (60/67/70)	40.0x 26.0x 59.0 (59/64/67)	42.0x 26.0x 61.0 (61/69/-)	42.0x 28.5x 59.5 (60/67/69)	44.0x 29.0x 59.0 (59/66/69)	44.5x 27.5x 62.5 (63/66/68)	41.5x 27.0x 58.0 (58/64/67)	42.0x 24.0x 59.0 (59/67/70)	41.0x 30.0x 60.0 (60/67/70)	38.0x 25.0x 52.0 (52/60/62)	46.5x 30.0x 67.0 (67/73/77)
	중량 (g)		3,696	3,972	3,060	3,555	3,552	3,839	4,339	4,277	3,784	3,822	3,813	3,578	5,229	3,704	4,338
성능	잠금장치 작동시험	잠금장치	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
	손잡이부착강도	이동용	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
		몸통용	이상 없음	이상 없음	-	-	이상 없음	이상 없음	-	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	-	이상 없음
	주행충격시험	제품	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
	낙하강도 (적용하중)	제품	이상없음 (196)	이상없음 (196)	이상없음 (196)	이상없음 (294)	이상없음 (196)	이상없음 (196)	이상없음 (196)	이상없음 (196)	이상없음 (294)	이상없음 (294)	이상없음 (196)	이상없음 (196)	이상없음 (294)	이상없음 (196)	이상없음 (294)
	도금의 내식성	금속부분	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
	빗물누수(방수도)	제품	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생	누수 발생
	지퍼의 내구도	지펴	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	-	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음

시 험 항 목 (유해물질 및 표시사항)			샘소 나이트	(주)케이씨 패션	큐브	샘소 나이트	씨엔케이 엔터 프라이즈	럭키 팩토리	이지 콜렉션	캠브리지 가방	샘소 나이트	(주)리노스	샘소 나이트	만다리나덕 (주)나자인	N.S. (주)풍국사업	델시 코리아	스위스몰
			SPOT-LITE III SPINNER68	MCI -21100 3종BK (미치코 런던)	CUBE 쿤토이	ATACTIVE -LITE (AME RICAN TOUR ISTER)	TRAVOSS	로보티카 여행용 가방	LVA 3026 CALPACK	더블휠P CABSTSA 여행가방	PRIMMA SPINNER 67/24	KIPLING VEGAS N	OVAL SPINNER 66/24 EXP	MANDARI NADUCK LOCO DOCK	콜롬버스 소프트 여행가방 피에르 가르뎅	델시	트래블 하우스 THBS 100640
유해물질	아조염료		검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음
	PAHs:(mg/kg) (Polynuclear aromatic Hydrocarbons)	이동용 손잡이	검출되지 않음	검출되지 않음	Naphtalene : 0.68	검출되지 않음	검출되지 않음	Naphtalene : 0.20	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	Naphtalene : 0.23	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음
		몸통 손잡이	검출되지 않음	Naph talene :0.68 Fluorene :1.02 Phenan threne :1.27	Naph talene :1.56 Phenan threne :0.58	-	검출되지 않음	Naph talene :33.57 Acena phthene :44.38 Fluorene :120.15 **주1)추가 검출 물질	검출되지 않음	Naph talene :0.66 Fluorene :0.60 Phenan threne :0.54 Acena phthene :0.98	검출되지 않음	Pyrene : 0.34	검출되지 않음	검출되지 않음	Naph talene :0.73 Fluorene :1.85 Phenan threne :1.63	-	검출되지 않음
				SUM: 2.51	SUM: 2.06			SUM: 1221.57		SUM: 2.78					SUM: 4.21
	프탈레이트계 가소제(%)	이동용 손잡이	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	DEHP : 0.058	검출되지 않음
		몸통 손잡이	검출되지 않음	DBP: 0.416 DEHP:14.455 DINP: 0.334 DIDP: 0.100	DBP: 0.224 DEHP:0.256 DINP: 3.975 DIDP: 0.150	-	DBP : 0.137	DBP: 1.145 DEHP:4.222 DINP: 0.342 DIDP: 0.049	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	검출되지 않음	DEHP:0.974 DINP: 16.980 DIDP: 0.237	DBP: 0.348 DEHP:6.757 DINP: 0.412 DIDP: 0.052	-	검출되지 않음
라벨표시사항	원단종류		O	O		O	O	O	O	O	O		O	O	O	O
	치수 (cm)		O	O		O	O	O	O			O		O	O	O	O
	최대 허용 하중 (N)						O		O			O		O	O	O	O
	제조 년 월 (약호)		O	O		O									O
	제조자명(약호)		O	O		O	O	O		O	O		O	O	O
	취급주의표시		O	O		O	O	O		O	O		O		O		O
**주1) Phenanthrene:522.60,Anthracene:41.01, Fluoranthene:216.03,Pyrene:134.62,Benzo(a)anthracene:39.10, Chrysene : 35.65, Benzo (b) fluoranthene / Benzo (k) fluoranthene / Benzo (j) fluoranthene : 20.67, Benzo (a) pyrene : 7.45, Indeno (1,2,3-cd) pyrene : 4.29, Benzo (g,h,i) perylene : 3.27, Benzo (e) pyrene : 6.23